**نکات نصب و کاربری دستگاه ضد عفونی اتوماتیک دست RAHA 1200**

نصب :

* دستگاه باید بر روی دیوار نصب گردد، از محکم بودن نصب دستگاه روی دیوار مطمئن شوید.
* دستگاه باید در محلی نصب شود که سنسورهای پایین آن در معرض نور زیاد خورشید نباشد زیرا نور زیاد موجب اختلال عملکرد سنسور میشود.
* کلید و پیچ های نصب دستگاه به همراه دیگر محتویات دستگاه داخل جعبه قرار دارد.
* درب دستگاه را باز کنید دو عدد سوراخ به منظور نصب روی دیوار روی بدنه دستگاه تعبیه شده محل این سوراخ ها را روی دیوار علامت بزنید و پس از سوراخکاری و نصب رولپلاک دستگاه را به دیوار پیچ کنید.
* آداپتور 12 ولت 3 آمپر درون جعبه دستگاه قرار دارد لطفا از آداپتور دیگر برای راه اندازی دستگاه استفاده نکنید.

کاربری:

* برای پر کردن دستگاه میتوانید از انواع مایع ضد عفونی استفاده نمایید ولی نمیتوانید از ژل و یا موادی که غلظت دارند استفاده نمایید.
* برای پر کردن محفظه دستگاه از قیف درون جعبه استفاده نمایید .
* از ریختن مایع بر روی قسمتهای الکترونیکی دستگاه جلوگیری نمایید.
* دریچه داخل دستگاه سطح مایع درون دستگاه را به شما نمایش میدهد.
* کلید سه حالته روی بدنه داخلی دستگاه به شما امکان تنظیم میزان پاشش مایع را میدهد.
* از ورود هرگونه ناخالصی به مخزن جلوگیری نمایید زیرا منجر به گرفتن نازل دستگاه میشود.

|  |
| --- |
| ضمانت نامه  این دستگاه به مدت یکسال از تاریخ مندرج در این ضمانت نامه گارانتی تعویض دارد.  \* ضربه خوردگی و شکستگی فیزیکی مشمول گارانتی نمیشود.  تاریخ: مهر شرکت شفا تجهیز |
| **سهروردی شمالی ، بالاتر از هویزه ، پلاک 504 ، شرکت شفا تجهیز**  **88862717**  **88862731**  **88866322** |